T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

TEKLİF İSTEME FORMU
12.08.2025
BİYOKİMYA
İstem No
Talep Eden Birim
95892
: 25/1172
Alım No
:
:
Son Teslim Tarih & Saat
18.08.2025
:
Konu
:
BİYOKİMYA İÇİN 4 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra
No
Ürün Bilgisi
Miktarı
Birim
Fiyatı
Toplam
Tutarı
Resmi Kodu
SU BANYOSU (BÜYÜK)
1,00 ADET
1
₺
₺
SHAKER SOĞUTMALI
1,00 ADET
2
₺
₺
UÇURMA DÜZENEĞİ (EVAPORATÖR)
1,00 ADET
3
₺
₺
VORTEX
3,00 ADET
4
₺
₺

 
FİRMALARIN  TEKLİF  VERDİKTEN  SONRAKİ  3  İŞ  GÜNÜ  İÇİNDE  NUMUNELERİNİ  TESLİM  ETMELERİ  RİCA  OLUNUR.

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr    (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz tankı en az 8 litre kapasiteli olacaktır.
2. Cihaz tankı paslanmaz çelik olacaktır.
3. Cihaz sıcaklığı oda sıcaklığı +5°C ile 99 ° C derece arasında ayarlanabilmelidir.
4. Cihazın sıcaklık hassasiyeti en az  0,2° C olmalıdır.
5. Cihazın daldırma yüksekliği en az 110 mm olmalıdır.
6. Cihaz Digital PID Kontrol ve dijital göstergeli olacaktır.
7. Cihaz içerisinde sıcaklığın homojen dağılımı için sirkülasyon ünitesi veya sıcaklık kalibrasyon fonksiyonu bulunmalıdır.
8. Cihaz 220 V / 50 Hz şehir şebeke cereyanı ile kullanılacaktır.
9. Cihaz üretim hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garanti kapsamında olacaktır.

TERMAL ÇALKALAYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İNKUBATÖR SHAKER)
1. Cihaz inkübasyon ve çalkalama fonksiyonlarını gerçekleştirebilmeli her iki işlem aynı anda veya yalnız inkübasyon, yalnız çalkalama olarak tek tek uygulanabilmelidir.
2. Cihazda değişik tüp kapasiteleri için değiştirilebilinir ısıtıcı bloklar kullanılabilmelidir. 
3. Cihaz ısıtma aralığı oda sıcaklığı +5 ile +100° C derece arasında olmalıdır.
4. Cihaz sıcaklık ayar hassasiyeti 0,1° C olmalıdır.
5. Isıtıcı blok üzerindeki sıcaklık doğruluğu en fazla 0,3 °C olmalıdır
6. Cihaz oda sıcaklığından 37 °C'ye en çok 20 dakikada ulaşmalıdır.
7. Cihaz en az 2 mm'lik yatay bir eksende dairesel çalkalama yapmalıdır.
8. Cihaz çalkalama hızı 250 ile 1400 devir/dakika arasında olmalı, hız ayarı 10 devir/dakika'lık aralıklarla yapılabilmelidir.
9. Cihazın devir ve süre gösteren LCD göstergesi bulunacaktır.
10. Cihazın 1 dakika ile 96 saat arasında 1'er dakikalık aralıklarla ayarlanabilen dahili zamanlayıcı fonksiyonu olmalıdır.
11. Cihazla birlikte 20 adet 1,5 ml'lik tüp kapasiteli blok standart olarak teslim edilecek, istendiği taktirde 20 adet 0,5 ml ve 12 adet 1,5 ml tüp ya da 20 adet 0,2 ml tüp ile 12 adet 1,5 ml tüp ya da 20 adet 2 ml'lik tüp kapasiteli bloklar tedarik edilebilinecektir.
12. Cihaz 12V DC alçak gerilim adaptör ile veya 220 Volt ile çalışacaktır.
13. Cihaz üretim hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garanti kapsamında olacaktır.

Evaporatör (Uçurma düzeneği) Teknik Şartnamesi
1. 50 Adet Numune Kapasitesine sahip olmalıdır
2. Çalışma Sıcaklığı +30/+100 °C arasında olmalıdır.
3. Kasa İmalatında Kullanılan Malzeme 304 Kalite Paslanmaz Sac olmalıdır.
4. PID Mikro İşlemci Sıcaklık Kontrolü bulunmalıdır.
5. Aşırı Sıcaklık Koruma Alarmı olmalıdır
6. Dijital Sıcaklık Göstergesi olmalıdır
7. Ayarlanabilir Gaz Termostat olmalıdır
8. Kimyasal test laboratuvarlarında kullanıma uygun olmalıdır.
9. Örnek numunelerini sabit sıcaklıkta ve stabil akışlı azot gazı altında işlem yapabilmelidir.
10. Teklif verilen malzeme ilgili cihazın orijinal ürünü ya da orijinal ürüne eşdeğer özellikte olmalıdır.
11. Nakliye ücreti firmaya ait olup, nakliye esnasında oluşabilecek her türlü aksaklıktan firma
sorumludur.
12. Cihaz üretim hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garanti kapsamında olacaktır.

VORTEKS KARIŞTIRICI ŞARTNAMESİ
1-3000 rpm'ye kadar elektronik olarak kontrol edilen değişken hızlı çalışma
2-Dokunmatik modda veya sürekli çalışmada otomatik başlatma
3-Tüplere, plakalara ve mataralara uygun geniş aksesuar seçeneği
4-Evrensel montaj/ frekans modeli
5-Basit basınçla takılan aksesuar
6-Teknopolimer kasadan kimyasallara karşı optimum direnç
7-Yüksek hızlarda gerekli pozisyonda kalmak için büyük, kaymaz plastik ayaklara sahip olmalıdır.
8-Partiküllere ve sıvılara karşı IP 42 koruması
9-En uzun kullanım ömrü için tasarlanmış ve 2 yıl garantili
10-Laboratuvarlarda, küçük sıvı şişeler içerisindeki kimyasal maddeleri karıştırabilmek için kullanılma uygun olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
Sayfa 1 / 1