T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

TEKLİF İSTEME FORMU
22.05.2026
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim
102378
 : 26/490
Alım No
:
:
Son Teslim Tarih & Saat
02.06.2026 08:00
:
Konu
:
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 7 KALEM MALZEME ALIMI

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra
No
Ürün Bilgisi
Miktarı
Birim
Fiyatı
Toplam
Tutarı
Resmi Kodu
ÇOK KULLANIMLIK HASTA DEVRESİ STEPHAN
5,00 ADET
1
₺
₺
İNKÜBATÖR CİHAZI OKSİJEN SENSÖRÜ
1,00 ADET
2
₺
₺
EL-CONNECTOR
1,00 ADET
3
₺
₺
SKOPİ ASKI SİSTEMİ (ENDOSKOPİ DOLABI İÇİN)
2,00 ADET
4
₺
₺
VENTİLATÖR SEHPASI
3,00 ADET
5
₺
₺
HARDDİSK
6,00 ADET
6
₺
₺
BASINÇ İNFÜZYON MANŞONU
5,00 ADET
7
₺
₺

 

İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) FİRMALARIN TEKLİF VERDİKTEN SONRAKİ 3 (ÜÇ) İŞ GÜNÜ İÇİNDE NUMUNELERİNİ TESLİM ETMELERİ RİCA OLUNUR.
4) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık  bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini https://hastane.selcuk.edu.tr/ihaleler Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
11) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
12) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
13) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
14) Teklif gönderen firmalar idari ve (varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
15) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
16) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme  farkı talebinde bulunmayacaktır.
17) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj yükleniciye aittir. Bu hususta idareden  hiçbir talepte bulunmayacaktır.
19) Mal alımlarında ödemeler fatura tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.
20) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN  EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; https://www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; https://hastane.selcuk.edu.tr

102378 NOLU İSTEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Çok Kullanımlık Hasta Devresi Stephan
a)	Teklif verilen çok kullanımlık hasta devresi (stephan), hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ nde bulunan Stephan marka Sophie model ventilatör cihazına ve cihaz giriş soketlari ile nemlendirme sistemine uyumlu olmalıdır.
b)	Teklif verilen çok kullanımlık hasta devresi (stephan), orijinal veya orijinale eşdeğer özelliklerde ve reusable (çok kullanımlık) olmalıdır. Ayrıca kurumumuza açılmamış orijinal paketinde teslim edilmelidir.
c)	Kurumumuz teklif verilen orijinal ürünlerin orijinal özellikte olduğuna dair belgeleri teklif dosyasında isteme hakkını saklı tutar.
d)	Teklif verilen malzemenin inspirasyon ile ekspirasyon hortumları bulunmalıdır ve sıvı sterilizasyonda steril edilebilmelidir. Ayrıca hem inspirasyon hem de ekspirasyon hattı ısıtmalı olmalıdır. Isıtıcı tel devrenin iç yüzeyinde yer almamalıdır.
e)	Kurumumuz teklif verilen çok kullanımlık hasta devresinin (stephan), orijinal özellikte olduğuna dair belgeleri teklif dosyasında isteme hakkını saklı tutar.
f)	Teklif verilen çok kullanımlık hasta devresi (stephan), yenidoğan hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
g)	Teklif verilen çok kullanımlık hasta devresinin (stephan), UBB kaydı bulunmalıdır.

2.	İnkübatör Cihazı Oksijen Sensörü
a)	Teklif verilen oksijen sensörü, hastanemiz Embriyoloji Laboratuvarı’ nda kullanılan Ksystems marka G185 model inkübatör cihazına uyumlu olmalıdır.
b)	Teklif verilen oksijen sensörü, cihaz üretici firmanın onayladığı orijinal veya orijinale eşdeğer özellikli ürün olmalı ve açılmamış ambalajında kurumumuza teslim edilmelidir.
c)	Nakliye ücreti ve malzemenin ilgili cihaza montaj işlemi yüklenici firmaya ait olup, nakliye ve montaj esnasında oluşabilecek tüm aksaklıklardan firma sorumludur.
d)	Kurumumuzca alımı yapılan söz konusu malzemenin değişim işleminden sonra ilgili cihazın kalibrasyon yapılmasının gerekli olduğu durumlarda cihazın kalibrasyon işlemi yüklenici firmaya ait olup, bu işlemler için ise ayrıca istem çıkılmayacaktır. Kalibrasyonun gerekli olmadığı durumlarda ise yüklenici firma tarafımızı yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

3.	El-Connector
a)	Teklif verilecek olan el-connector (CCD Wire), hastanemiz Gastroenteroloji Polikliniği’ nde kullanılmakta olan Olympus marka CV-190 model endoskopi processor ile Olympus marka GIF-150 ve GIF-150L serisi endoskopi cihazlarına uyumlu olmalıdır.
b)	Ayrıca, teklif verilen el-connector, endoskopi cihazları ile processor aygıtının mevcut versiyon yazılımı firma tarafından kontrol edilmeli ve bu versiyona uygun malzeme teklif verilmelidir.
c)	Teklif verilen el-connector orijinal özellikte olmalı ve hastanemize açılmamış ambalajında teslim edilmelidir. Bu nedenle orijinal ürün teklif verecek olan firmaların ilgili cihaz üreticisinden alınmış “Distribütör Yetkili Belgesi” veya ISO 13485 ve TSE 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi’ ne sahip olmaları ya da temini yapılan malzemenin orijinalliğine ilişkin belgelerin teklif dosyasında kurumumuza sunulması gerekmektedir.
d)	Kurumumuza teslimi yapılan el-connectorler kesinlikle tamir işlemi görmemiş ve üzerinde herhangi bir hasar vb. olmamalıdır.

4.	Skopi Askı Sistemi (Endoskopi Dolabı İçin)
a)	Teklif verilecek olan skopi askı sistemi, hastanemiz Çocuk Gastroenteroloji Polikliniği’ nde kullanılmakta olan Fujinon marka XX53 ve XX59 serisi endoskopi cihazlarına uyumlu olmalıdır.
b)	Teklif verilen skopi askı sistemi 5 mm 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş, askı noktaları ile endoskopi cihaz kıvrımları pürüzsüz yapıda ve uygun açılarda üretilmiş olmalıdır.
c)	Ürün hastanemize açılmamış ambalajında teslim edilmelidir. Teslimi yapılan malzemelerin cihazlara uygunluğu ve üretilen malzeme bilgilerine ilişkin belgelerin teklif dosyasında kurumumuza sunulması gerekmektedir.
d)	Teslimi yapılan kapaklar kesinlikle tamir işlemi görmemiş ve üzerinde herhangi bir hasar vb. olmamalıdır.

5.	Ventilatör Sehpası
a)	Teklif verilen ventilatör sehpası, hastanemiz genelinde kullanılan Event marka Inspiration model ventilatör cihazlarına bire bir uyumlu ve cihazların kolay transfer işlemlerinin yapılabilmesi için elektrostatik boyalı dayanıklı metal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
b)	Sehpanın ventilatör bağlantı noktası ile olan yerden yüksekliği 117uy0 cm (±10 cm) olmalıdır.
c)	Sehpanın hareket edebilmesi için 2si frenli en az 5 adet tekeri bulunmalıdır.
d)	Ventilatör sehpaları yanında her bir cihazın sehpaya montajı için gerekli olabilecek her türlü malzeme (vida, pul, kızak vb.) yüklenici firma tarafından temin edilecek ve bu malzemeler hastanemize teslim edilecektir.
e)	Sehpa üzerinde ventilatörün düşmesini engelleyecek pimli veya vidalı sistem ile sehpa üzerine malzeme konulabilmesi için fileli metal sepet bulunmalıdır.
f)	Sehpa söz konusu cihazın ağırlığını taşıyabilecek kapasitede ve muhtemel düşme/devrilme ihtimallerine karşı cihazı dengede tutabilecek merkezi ağırlık mekanizmasına sahip olmalıdır.
g)	Bu nedenle orijinal ürün teklif verecek olan firmaların ilgili cihaz üreticisinden alınmış “Distribütör Yetkili Belgesi” veya ISO 13485 ve TSE 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi’ ne sahip olmaları ya da temini yapılan malzemenin orijinalliğine ilişkin belgelerin teklif dosyasında kurumumuza sunulması gerekmektedir.
h)	Kurumumuza teslimi yapılan ventilatör sehpaları üzerinde herhangi bir hasar veya müdahale (tamir vb.) olmamalıdır.

6.	Harddisk
a)	Teklif verilen harddisklerin kapasitesi 8 TB, dönüş hızı en az 5600 rpm, arabirim en az 6 Gb/Sn, önbellek en az 256 mb ve kullanılan arabirimi (sata) olmalıdır.
b)	Teklif edilen harddiskler kullanılmamış ve nakliye esnasında hasar görmemiş olmalıdır. Fabrikasyon paketlemesi açılmış, üzerinde etiket bulunmayan ve nakliye esnasında hasar gören ürünlerin kabulü olmayacaktır.

7.	Basınç İnfüzyon Manşonu
a)	Basınç uygulama torbası 1000 ml torba serumu alacak büyüklükte olmalıdır.
b)	Çok kullanımlık (resuable) olmalıdır.
c)	Üzerinde torbayı şişirmeye yarayan puar ve basınc düşürmeye veya sabitlemeye yarayan hava akış kontrol sistemi olmalıdır.
d)	Puar ve manometreden basınç torbasına giden tüpler, basınç torbasına konektör yardımı ile bağlanmış olmalıdır. Basınç torbası ile tüp arası konektör ile bağlanmış olmalı gerektiğinde tüp değiştirilebilmelidir.
e)	İç Cuff’ı (İç Manşeti) TPU materyalden üretilmiş olmalıdır.
f)	Puar ve uygulama torbası arasında yaklaşık 30 cm, manometre ve uygulama torbası arasında 50 cm uzunlukta olan tüp bulunmalıdır.
g)	Tüp sağlam, esneyen lastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
h)	Tüp üzerinde eIle ayarlanabilen cricket klemp bulunmalıdır.
i)	Basıncı en az 0- 300 mmHg arasında gösteren manometre bulunmalıdır.
j)	Manometre üzerinde ürüne ait seri numarası yazılı olmalıdır.
k)	Kolayca kırılmayı engelleyecek bir malzeme üzerinde askıya asma kolaylığını sağlayan uygun yeri olmalıdır.
l)	Basınç uygulama torbasının bir bölümü içine konan serumun konduğunda gözükecek gözenekli şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
m)	Basınç uygulama torbasının içine konan serumun, torbayı şişirmeden önce torbadan düşmesini engelleyen ve serumu tutan askısı olmalıdır.
n)	Yırtılmaz ve sökülmez dayanıklı yapıda olmalıdır.
o)	Kolay temizlenebilmeli, silinebilir ve yıkanabilir olmalıdır.
p)	Dayanıklı, kalın, su geçirmez kumaş materyali sayesinde maksimum basıncı iletebilmelidir.
q)	Basınç infüzyon manşonu ve manometre üzerinde orijinal marka bilgisi bulunmalıdır.
r)	Ürünün orijinal dili ve Türkçe kullanma kılavuzu olmalıdır.
s)	Basınç infüzyon manşonu iki yıl garantili olmalıdır.
t)	Yüklenici firma tarafından teklif edilen ürünün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydı bulunmalıdır.

•	GENEL ŞARTLAR
a)	Teklif verilen malzemelerin numunesi hastanemiz Biyomedikal birimine gönderilmelidir. Gönderilen numuneler tarafımızca test ve kontrol aşamalarından geçirilmek üzere cihazlar üzerinde denenecektir. Bu süre zarfında numune ürünlerde meydana gelebilecek hasar ve arızalar için hastanemiz herhangi bir ücret ödemez.
b)	Her kalem istemin tüm parçaları tek bir firma ürünü olmalıdır, toplama parçalardan oluşmamalıdır.
c)	Kurumumuza teslimi yapılan ürünler fabrikasyon hataları ve bozulmaya karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır.
d)	Kurumumuza teslimi yapılan ürünler üzerinde herhangi bir hasar veya müdahale (tamir vb.) olmamalıdır.
e)	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzemeler tarafımıza teslim edilmelidir. Belirtilen sürenin uzaması durumunda yüklenici firma geçerli sebeplerle hastanemizi yazılı olarak bilgilendirmelidir.
f)	Nakliye ücreti firmaya aittir. Nakliye esnasında oluşabilecek her türlü hasar ve aksaklıktan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : dogrudantemin@selcuk.edu.tr
Web Adresi  : https://hastane.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü
Sayfa 1 / 1